Правила пользования гидроциклом

Использование гидроциклов разрешается только днем при хорошей видимости и в установленных зонах.
Водителю гидроцикла  и пассажирам рекомендуется надеть: гидрокостюм, спасательный жилет (обязательно), очки, защитную обувь и перчатки.  
[image: http://www.gimsyaroslavl.narod.ru/test/hc/hc/hc.files/image003.png]При управлении гидроциклом страховочный шнур выключения двигателя (шнур безопасности) должен быть прикреплен к руке водителя, только он выключит двигатель при падении в воду.
Посадка на гидроцикл с мелководья (при глубине 0,6 метра) производится с любого борта либо с кормы.
Посадку на гидроцикл с воды (при глубине более 1,5 м) следует производить с кормовой части. 
Перед пуском двигателя необходимо проверить:
- крепление шнура безопасности и уровня топлива и масла;
- функционирования кнопки пуска и остановки двигателя;
- функционирования руля и рычага управления дроссельной заслонки двигателя.
Пуск двигателя следует осуществлять только в положении гидроцикла "на плаву", при глубине водоема под ним не менее 0,6 метра (возможен пуск и кратковременная работа двигателя на берегу при проверочных операциях. После пуска двигателя водитель должен обязательно убедиться в работе системы охлаждения двигателя и циркуляции в ней воды. Контроль - выброс воды через сливное отверстие
На акватории, не имеющей судоходной обстановки, моторные суда (в том числе гидроциклы) на встречных курсах должны уклониться вправо, чтобы разойтись.
Обгон одного скоростного судна (гидроцикла) другим (гидроциклом) осуществляется по левому борту обгоняемого судна.левыми бортами.
При пересечении волнового следа от прошедшего судна водителю гидроцикла следует снизить скорость гидроцикла.
Водителям гидроциклов запрещается:
- пользоваться гидроциклом, не зарегистрированном в органах ГИМС и (или) не прошедшем ежегодного ТО;
- пользоваться гидроциклом, если у водителя нет при себе удостоверения на право управления гидроциклом;
- использовать гидроцикл в темное время суток;
- перевозить на гидроцикле детей дошкольного возраста;
- заходить и маневрировать на акватории пляжей;
- начинать движение, если пассажиры не заняли свои места, либо водитель и пассажиры не надели спасательные жилеты, либо глубина воды недостаточна для работы водомета гидроцикла.
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