**Масляный обогреватель: как уберечься от пожара**

**Масляные обогреватели широко используются для обогрева помещений в межсезонье, а также для отопления строений, в которых нет систем водяного отопления. В связи с этим напоминаем Вам правила пожарной безопасности при эксплуатации масляных обогревателей:**

* Всегда проверяйте работу термозащиты при включении. Минут через 7 от начала работы обогреватель должен снизить температуру. Если она продолжает расти, то аппарат неисправен и взорвется.
* Не используйте обогреватель с неисправной электропроводкой.
* Не следует класть или даже прикасаться шнуром питания к разгоряченному корпусу прибора - «рубашка» шнура может запросто расплавиться.
* Не рекомендуют постоянно использовать агрегаты в ванной комнате и иных помещениях с повышенной влажностью.
* Не располагайте обогреватель около мебели, занавесок – при соприкосновении с материалами он может нагревать поверхности.
* Если масляный обогреватель потек, не пытайтесь его отремонтировать – скорее всего, это брак – такие поломки не чинят, сдают на переработку или меняют по гарантии.
* При неисправности обогревателя ремонт необходимо осуществлять только в специализированном центре по ремонту бытовой техники.
* Не включайте радиатор в горизонтальном положении: ТЭН может перегреется, а масло закипеть.
* Не накрывайте обогреватель – его не следует использовать для сушки белья.
* Никогда не оставляйте детей одних около работающих приборов.
* Постоянно контролируйте работу устройства и имейте под рукой первичные средства пожаротушения. Но помните! Перед тушением обогревателя необходимо его обесточить.

В случае пожара или запаха дыма, сразу же звоните по телефону «**01**». С мобильного телефона также можно вызвать пожарных, набрав номер «**101**» или «**112**».

**СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному району»**